00:FF00 IO_JOYP
00:FF01 IO_SB
00:FF02 IO_SC
00:FF04 IO_DIV
00:FF05 IO_TIMA
00:FF06 IO_TMA
00:FF07 IO_TAC
00:FF0F IO_IF
00:FF10 IO_NR10
00:FF11 IO_NR11
00:FF12 IO_NR12
00:FF13 IO_NR13
00:FF14 IO_NR14
00:FF16 IO_NR21
00:FF17 IO_NR22
00:FF18 IO_NR23
00:FF19 IO_NR24
00:FF1A IO_NR30
00:FF1B IO_NR31
00:FF1C IO_NR32
00:FF1D IO_NR33
00:FF1E IO_NR34
00:FF20 IO_NR41
00:FF21 IO_NR42
00:FF22 IO_NR43
00:FF23 IO_NR44
00:FF24 IO_NR50
00:FF25 IO_NR51
00:FF26 IO_NR52
00:FF30 IO_WAV_START
00:FF3F IO_WAV_END
00:FF40 IO_LCDC
00:FF41 IO_STAT
00:FF42 IO_SCY
00:FF43 IO_SCX
00:FF44 IO_LY
00:FF45 IO_LYC
00:FF46 IO_DMA
00:FF47 IO_BGP
00:FF48 IO_OBP0
00:FF49 IO_OBP1
00:FF4A IO_WY
00:FF4B IO_WX
00:FF4C IO_KEY0
00:FF4D IO_KEY1
00:FF4F IO_VBK
00:FF50 IO_BANK
00:FF51 IO_HDMA1
00:FF52 IO_HDMA2
00:FF53 IO_HDMA3
00:FF54 IO_HDMA4
00:FF55 IO_HDMA5
00:FF56 IO_RP
00:FF68 IO_BGPI
00:FF69 IO_BGPD
00:FF6A IO_OBPI
00:FF6B IO_OBPD
00:FF6C IO_OPRI
00:FF70 IO_SVBK
00:FF71 IO_PSM
00:FF72 IO_PSWX
00:FF73 IO_PSWY
00:FF74 IO_PSW
00:FF75 IO_UNKNOWN5
00:FF76 IO_PCM12
00:FF77 IO_PCM34
00:FFFF IO_IE
